|  |  |
| --- | --- |
| SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIOS | |
| SOFTWARE Y HARDWARE QUE SE TIENEN | SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIOS |
|  | Arduino Uno R3 atmega328p cable usb  CPU: atmega328p  Atmega16u2  FLASH: 32KB  RAM: 2 KB  EEPROM: 1KB  SPEED: 16 Mhz. |
| TODOS LOS CELULARES | SOLO CELULARES  CON ANDROID MAYOR A 5.0 |
| PARA COMPUTADOR  NAVEGADOR CON EL QUE SE CUENTA CHROME-EXPLORER | NAVEGADOR NECESARIO CHROME CON VERSIÓN MAYOR A 10/8.1 DE 64 bits |
|  | BASE DE DATOS SE ENCUENTRA EN LA NUBE  (ORACLE) |
|  | SENSOR BIOMÉTRICO LECTOR DE HUELLA  MODELO: 071405 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 3.6V - 6V CORRIENTE DE OPERACIÓN: 100MA - 150MA INTERFAZ: UART TTL MODO DE PARIDAD DE HUELLA: 1:1 1:N BAUD RATE: 9600\*N N = 1 A 12 (POR DEFECTO ES 6) TIEMPO DE ADQUISICIÓN MENOR A 1 SEGUNDO 5 NIVELES DE SEGURIDAD |